VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO BŪTINOJO DYDŽIO, REIKALINGO STATINIAMS IR ĮRENGINIAMS EKSPLOATUOTI NUSTATYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Žemės sklypo adresas: 
Kauno g. 15, Marijampolė, kad.Nr. 1801/0008:0039, un.Nr. 1801-0008-0039
Žemės sklypo plotas: 0.3921 ha.
Paskirtis: Kita.
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Valstybinės žemės patikėjimo teisė: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960
Remiantis NTR duomenimis, žemės sklype esantys statiniai:
1. Pastatas – Kavinė, un.Nr.: 1897-8003-9023, žymėjimas plane: 2E2/p, 
Užstatytas plotas: 678 m2

2. Pastatas – Administracinis - bendrabutis, un.Nr. 1897-8003-9012, žymėjimas plane: 1B5/p 
Užstatytas plotas: 583 m2
Turto administratorius: UAB „Sūduvos vandenys“

3. Kiti inžineriniai statiniai – Automobilių stovėjimo aikštelė, un.Nr.: 4400-2991-1622, žymėjimas plane: 2b
Užstatytas plotas: 109.20 m2
Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ a.k. 111100960

4. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė, un.Nr.: 4400-2991-1655, žymėjimas plane: 3b
Užstatytas plotas: 922.60 m2
Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ a.k. 111100960

5. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai, un.Nr.: 1897-8003-9034, žymėjimas plane: tvora, kiemo aikštelė.
Valstybinės žemės sklypo dalių plotai reikalingi statiniams ar įrenginiams eksploatuoti nustatomi  vadovaujantis kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos mėn. 19 d. įsakymu Nr. D1-247 (toliau – Metodika).
Mažiausias valstybinės žemės sklypo dydis, reikalingas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti nustatomas pagal formulę: Smin = Astat + Spriež
Smin - mažiausias valstybinės žemės sklypo dydis, kurį sudaro statinio ar įrenginio užimamas plotas ir statiniui ar įrenginiui prižiūrėti (prie jo privažiuoti, prieiti) reikalingas plotas.
Astat - statinio ar įrenginio užimamas plotas, kuris atitinka statinio ar įrenginio konstrukcijų (ir išsikišusių konsolinių konstrukcijų, stogo konstrukcijų, balkonų ir kt.) projekciją į žemės paviršių.
Spriež - statiniui ar įrenginiui prižiūrėti reikalingas plotas (kvadratiniais metrais), apskaičiuojamas pagal formules:
kai statinio ar įrenginio užimamas plotas < 250 m2, – Spriež = 6 √Astat · 2,00;
kai statinio ar įrenginio užimamas plotas ≥ 250 m2 ir < 2 000 m2, – Spriež = 6 √Astat · 3,00;
kai statinio ar įrenginio užimamas plotas ≥ 2 000 m2, – Spriež = 6 √Astat · 10,00.
Pateikiami skaičiavimai:
Žemės sklypo dalis „A“
	Atskira žemės sklypo dalis plane pažymėta indeksu „A“ nustatoma pastatui un.Nr. 1897-8003-9023 (paž. plane 2E2/p) 
2E2/p    Spriež = 6√678 * 3.00 = 469 m2
 Smin = 678 + 469 = 1147 m2
Mažiausias valstybinės žemės sklypo dydis, reikalingas statiniui eksploatuoti: 1147 m2
Plane pažymėtos dalies „A“ plotas 1351 m2
Žemės sklypo dalis „B“
Atskira žemės sklypo dalis plane pažymėta indeksu „B“ nustatoma pastatui un.Nr. 1897-8003-9012 (paž. 1B5/p)
1B5/p           Spriež = 6√583 * 3.00 = 435 m2
   Smin = 583 + 435 = 1018 m2
Mažiausias valstybinės žemės sklypo dydis, reikalingas statiniui eksploatuoti: 1018 m2
Plane pažymėtos dalies „B“ plotas 1018 m2
Žemės sklypo dalis „C“
	Žemės sklypo dalis plane pažymėta indeksu „C“ nustatoma sklype esančių statinių bendram naudojimui. 
Plane pažymėtos dalies „C“ plotas 1552 m2
	Šios dalies plotas proporcingai dalinamas žemės sklypo dalių „A“ ir „B“ užimamų plotų atžvilgiu.
Iš viso statiniams eksploatuoti nustatytos žemės sklypo dalys:
„A“ = 2236 m2
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